4G (4. generace mobilních sítí)

4G je generace mobilních technologií, která přinesla zásadní zlom v používání chytrých telefonů. Zatímco 3G umožnilo základní prohlížení webu, 4G bylo od počátku navrženo pro vysokorychlostní mobilní širokopásmový přístup.

Hlavním požadavkem na sítě 4G (podle specifikace IMT-Advanced) byla schopnost dosahovat rychlostí až 100 Mbps v pohybu a až 1 Gbps při stání/chůzi, spolu s nízkou odezvou (latencí).

Klíčové technologie 4G

Sítě 4G stojí na několika technologických pilířích:

Celoplošné IP řešení: Na rozdíl od předchozích generací, které měly oddělené okruhy pro hlas a data, 4G přenáší vše (včetně hlasu přes VoLTE) jako datové pakety.

Spektrální efektivita: Díky modulaci OFDM dokáže 4G přenést mnohem více dat na stejném množství rádiových frekvencí než 3G.

Carrier Aggregation (Spojování pásem): Klíčová funkce LTE-Advanced, která umožňuje telefonu stahovat data přes více frekvenčních pásem současně (např. 800 MHz + 1800 MHz), čímž se násobí výsledná rychlost.

Rozdíl mezi 4G a LTE

V marketingu se tyto pojmy často zaměňují, ale existuje mezi nimi drobný rozdíl:

LTE: Původní verze, která technicky nesplňovala všechny přísné cíle pro „4G“, ale byla mnohem rychlejší než 3G.

4G (LTE-Advanced / LTE-A): Skutečná 4. generace, která pomocí spojování pásem a 4×4 MIMO antén dosahuje rychlostí v řádech stovek Mbps. Dnes se na telefonech často zobrazuje jako ikona 4G+ nebo LTE+.

Přínosy pro uživatele

Oblast	Vliv 4G
Video	Umožnilo plynulé streamování v Full HD a 4K (YouTube, Netflix) bez sekání.
Hry	Nízká latence (odezva) pod 30 ms dovolila hrát online akční hry i na cestách.
Práce	Stabilní připojení umožnilo plnohodnotný Home Office, videokonference a práci s velkými soubory v cloudu.
Ekosystém	Vznik služeb založených na okamžité odezvě (Uber, sdílená kola, okamžitá navigace).

Srovnání rychlostí (reálný provoz)

Generace	Typická rychlost	Doba stažení 1 GB souboru
3G (HSPA+)	5–10 Mbps	cca 15–25 minut
4G (LTE)	20–100 Mbps	cca 2–5 minut
4G+ (LTE-A)	150–300 Mbps	pod 1 minutu

Budoucnost 4G v éře 5G

I po nástupu 5G zůstává 4G páteří mobilních sítí. Díky výbornému pokrytí slouží jako:

1. **Základní vrstva:** Tam, kde není signál 5G, telefon automaticky a plynule přejde na 4G.
2. **Kotevní bod:** Mnohé rané 5G sítě (NSA - Non-Standalone) využívají 4G síť k řízení spojení, zatímco 5G slouží pouze pro extra rychlý přenos dat.

Související pojmy: LTE, LTE-Advanced, 5G, VoLTE, Latence, MIMO, Carrier Aggregation.