Základní deska a sběrnice

Základní deska (Motherboard, Mainboard) je nejdůležitější deskou s plošnými spoji v počítači. Jejím hlavním úkolem je propojit všechny hardwarové komponenty do jednoho funkčního celku a zajistit jejich napájení a vzájemnou komunikaci.

1. Klíčové součásti základní desky

Patice (Socket): Místo pro instalaci procesoru. Určuje, jaký procesor lze na desku osadit (např. Intel LGA1700, AMD AM5).

Čipová sada (Chipset): „Inteligentní“ část desky, která řídí komunikaci mezi procesorem a ostatními periferiemi. Definuje výbavu desky (počet USB portů, SATA konektorů, podporu přetaktování).

Sloty pro RAM: Patice pro zasunutí modulů operační paměti.

VRM (Voltage Regulator Module): Napájecí kaskáda, která mění napětí ze zdroje na velmi přesné hodnoty potřebné pro procesor.

BIOS/UEFI: Čip s firmwarem, který inicializuje hardware při startu počítače a zavádí operační systém.

2. Sběrnice (Buses)

Sběrnice jsou komunikační kanály, po kterých se přenášejí data. Jejich výkon je dán šířkou (počet bitů přenesených naráz) a frekvencí.

A. Systémová sběrnice (FSB / DMI / Infinity Fabric)

Propojuje procesor s čipsetem nebo přímo s pamětí RAM. Je to nejvytíženější trasa v počítači.

B. PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)

Dnes nejdůležitější rozšiřující sběrnice. Používá se pro:

Grafické karty: (obvykle slot x16)

NVMe SSD disky: (slot M.2)

Síťové karty: a další doplňky.

Generace PCIe (např. 4.0, 5.0) se liší propustností – každá nová generace je dvakrát rychlejší než předchozí.

C. SATA (Serial ATA)

Sběrnice určená primárně pro připojení pomalejších pevných disků (HDD) a starších SSD.

D. USB (Universal Serial Bus)

Univerzální sběrnice pro externí periferie (myš, klávesnice, tiskárny, externí disky).

[Image diagram showing data flow between CPU, Northbridge/Southbridge (or Chipset), RAM and PCIe]

3. Formáty základních desek (Form Factors)

Základní desky se vyrábějí v normovaných velikostech, aby pasovaly do skříní:

ATX: Standardní velikost pro běžná PC, nabízí nejvíce slotů.

Micro-ATX (mATX): Menší čtvercová deska, vhodná pro kompaktnější sestavy.

Mini-ITX: Miniaturní desky pro velmi malé počítače, obvykle mají jen jeden PCIe slot a dva sloty pro RAM.

4. Zadní panel (I/O Panel)

Místo, kde se nacházejí konektory pro připojení vnějších zařízení:

Grafické výstupy (HDMI, DisplayPort) – pokud má CPU integrovanou grafiku.

Audio konektory (Jack, S/PDIF).

Síťový port (RJ-45 / LAN).

USB porty různých standardů (USB 2.0, 3.2, USB-C).

Související články:

Procesor (CPU)

Operační paměť (RAM)

BIOS a UEFI

Tagy: tag>hw motherboard chipset pcie bus hardware