LTE (Long Term Evolution)

LTE je standard pro bezdrátovou komunikaci určený pro vysokorychlostní přenos dat v mobilních sítích. Na rozdíl od předchozích generací (2G/3G) je LTE od základu navrženo jako čistě datová síť založená na internetovém protokolu (IP). To znamená, že i běžné hlasové hovory jsou v této síti přenášeny jako data.

Hlavním cílem LTE bylo zvýšit kapacitu a rychlost mobilních sítí, snížit latenci (odezvu) a zjednodušit architekturu sítě pro efektivnější provoz.

Klíčové vlastnosti a technologie

LTE využívá několik pokročilých technik, které mu umožňují dosahovat vysokých výkonů [00:05:13]:

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing): Technologie, která rozděluje digitální signál na mnoho malých podkanálů. Tím se zvyšuje odolnost proti rušení a efektivita využití frekvenčního pásma [00:05:25].

MIMO (Multiple Input Multiple Output): Použití více antén současně na straně vysílače i přijímače, což dramaticky zvyšuje rychlost přenosu bez potřeby dalšího frekvenčního pásma.

Nízká latence: LTE dosahuje odezvy v řádech desítek milisekund, což umožňuje plynulé hraní online her a videohovory bez znatelného zpoždění [00:05:01].

Hlasové služby: VoLTE

Protože je LTE čistě datová síť, klasické přepojování okruhů pro hlas (známé z 2G/3G) zde neexistuje. Pro telefonování se používá technologie:

VoLTE (Voice over LTE): Hlas je přenášen jako datové pakety s vysokou prioritou. Výsledkem je mnohem vyšší kvalita zvuku (HD Voice) a extrémně rychlé spojení hovoru (během 1–2 sekund) [00:05:01].

Pokud síť VoLTE nepodporuje, telefon se při hovoru musí přepnout do starší sítě 3G nebo 2G (tzv. CSFB – Circuit Switched Fallback).

Srovnání generací mobilních sítí

Generace	Technologie	Hlavní zaměření	Max. Rychlost
2G	GSM	Hlas a SMS	0,2 Mbps (EDGE)
3G	UMTS / HSPA	První mobilní internet	42 Mbps
4G	LTE	Vysokorychlostní data / Video	stovky Mbps
5G	NR (New Radio)	Masivní konektivita / IoT	jednotky Gbps

Architektura sítě LTE

LTE zjednodušilo strukturu sítě odstraněním některých řídicích prvků, čímž se zrychlila komunikace:

eNodeB: „Chytrý“ vysílač (BTS), který sám provádí většinu řídicích operací [00:07:18].

EPC (Evolved Packet Core): Modernizované jádro sítě, které se stará výhradně o IP provoz.

Výhody pro uživatele

Streamování ve vysokém rozlišení: Plynulé sledování 4K videí bez vyrovnávací paměti.

Rychlá odezva: Klíčové pro interaktivní aplikace, navigace a cloudové služby.

Efektivita baterie: I přes vyšší výkon jsou moderní LTE čipy velmi úsporné při přenosu velkých objemů dat.

Související pojmy: 4G, 5G, VoLTE, OFDM, MIMO, eNodeB, Latence, Backhaul.