Carrier Aggregation (Spojování pásem)

Carrier Aggregation (CA) je nejdůležitější technikou standardu LTE-Advanced. Umožňuje spojit několik nesousedících frekvenčních pásem do jednoho virtuálního „širokého“ kanálu.

Příklad z praxe

Představte si silnici s jedním pruhem, která je ucpaná. Carrier Aggregation přidá další pruhy z jiných (i vzdálených) ulic a vytvoří z nich dálnici.

Operátor může spojit např. 800 MHz (pásmo s velkým dosahem) a 1800 MHz (pásmo s vysokou kapacitou).

Telefon pak stahuje data z obou frekvencí najednou.

Výhody

Vyšší špičkové rychlosti: Teoreticky lze dosáhnout stovek Mbps až jednotek Gbps.

Lepší využití spektra: Operátor může využít i malé kousky frekvencí, které by samostatně nestačily na rychlý internet.

Stabilita: Pokud je jedno pásmo přetížené, telefon stále přijímá data z druhého.

Související pojmy: 4G, 5G, LTE, BTS, Šířka pásma, Beamforming, Packet Core.