TDP (Thermal Design Power)

TDP (Tepelný projektovaný výkon) představuje maximální množství tepla, které musí chladicí systém počítače (typicky u procesoru CPU nebo grafického čipu GPU) dokázat odvést při běžné pracovní zátěži. Udává se ve wattech (W).

V naší digitální architektuře je TDP zásadním údajem pro plánování kapacity našich datových center, výběr komponent pro VPS hostitele a zajištění stability v rámci našeho VPC.

Význam TDP pro infrastrukturu

1. Dimenzování chlazení

TDP přímo určuje, jaký typ chladiče (vzduchový vs. vodní) je pro dané zařízení potřeba. Pokud TDP procesoru překročí kapacitu chlazení, dojde k tzv. Thermal Throttlingu – procesor sníží svůj výkon, aby se nepoškodil, což negativně ovlivňuje rychlost našich aplikací.

2. Energetická náročnost a UPS

I když TDP není přesným ukazatelem spotřeby elektrické energie, velmi úzce s ní koreluje. Naše IT Podpora využívá součet TDP všech komponent v serverovém racku pro:

Výpočet potřebného výkonu záložních zdrojů (UPS).

Návrh klimatizačních jednotek v serverovně.

Optimalizaci nákladů na elektrickou energii v rámci sítě WAN.

3. Mobilní zařízení a [[IoT zařízení]]

U laptopů a IoT zařízení volíme komponenty s nízkým TDP (např. 15 W a méně). To zajišťuje delší výdrž na baterii a umožňuje pasivní chlazení (bez hlučných ventilátorů), což je v kancelářském prostředí preferováno.

Mýty o TDP

Je důležité si uvědomit, že:

TDP není špičková spotřeba: Moderní procesory mohou v krátkých intervalech (Turbo Boost) spotřebovávat výrazně více energie, než je jejich uváděné TDP.

Různí výrobci, různá pravidla: Intel a AMD mohou definovat TDP mírně odlišně. Náš Vývojový tým proto při testování výkonu provádí reálná měření spotřeby (Total System Power).

TDP v rámci Kybernetické bezpečnosti

Náhlé a neobvyklé zvýšení teploty (a tedy i aktuálního vydávaného tepla blížícího se limitu TDP) na našich serverech může být v rámci kybernetické bezpečnosti indikátorem:

Skrytého těžení kryptoměn (Cryptojacking).

Probíhajícího DDoS útoku, který zahlcuje procesor.

Chyby v kódu aplikace, která způsobuje nekonečnou smyčku.

Porovnání TDP kategorií

Typ zařízení	Typické TDP	Chlazení
IoT zařízení	1–5 W	Pasivní (bez ventilátoru)
Laptopy (Ultrabooky)	15–28 W	Malý ventilátor
Pracovní stanice	65–125 W	Velký věžový chladič
VPS Hostitelé (Server)	150–350 W	Vysokootáčkové ventilátory v racku
Pravidlo pro techniky: Při výměně procesoru v našich serverech vždy zkontrolujte, zda je použitá teplovodivá pasta certifikována pro dané TDP a zda je chladič správně usazen. Špatná instalace může vést k nestabilitě celého VPC clusteru.

— Související stránky: ZIF, IT Podpora, CPU, VPS, VPC, WAN, IoT zařízení, Kybernetická bezpečnost, Vývojový tým