Classful Addressing (Třídní adresování)

Classful Addressing byl první standard pro přidělování IP adres v síti Internet. V tomto systému byla maska sítě pevně daná třídou, do které adresa patřila. To znamenalo, že pouhým pohledem na první číslo IP adresy bylo možné určit, která část adresy patří síti a která konkrétnímu zařízení (hostiteli).

Přehled tříd IP adres

Systém definoval tři hlavní třídy pro běžné sítě a dvě speciální:

Třída	První bity	Rozsah (první oktet)	Maska sítě	Počet sítí	Adres v síti
A	0	1 – 126	255.0.0.0 (/8)	128	16 777 214
B	10	128 – 191	255.255.0.0 (/16)	16 384	65 534
C	110	192 – 223	255.255.255.0 (/24)	2 097 152	254
D	1110	224 – 239	–	Multicast	–
E	1111	240 – 255	–	Experimentální	–

Struktura adresy

V třídním systému se adresa dělila na pevnou část sítě (Network ID) a část hostitele (Host ID):

Třída A: Extrémně velké sítě (vládní agentury, nadnárodní korporace). První 1 bajt (8 bitů) pro síť, 3 bajty pro zařízení.

Třída B: Středně velké sítě (univerzity, velké firmy). První 2 bajty (16 bitů) pro síť, 2 bajty pro zařízení.

Třída C: Malé sítě. První 3 bajty (24 bitů) pro síť, pouze 1 bajt (8 bitů) pro zařízení.

Hlavní nevýhody a zánik

Ačkoliv byl systém jednoduchý pro směrování (routery nemusely přenášet informaci o masce, protože ji znaly z třídy), měl zásadní vady:

1. **Obrovské plýtvání adresami:** Pokud firma potřebovala 500 adres, třída C (254 adres) jí nestačila. Dostala tedy třídu B, čímž vyčerpala 65 536 adres a přes 65 000 jich zůstalo nevyužitých.
2. **Rychlé vyčerpání prostoru:** Kvůli neefektivitě začaly volné bloky adres IPv4 mizet alarmujícím tempem.
3. **Neflexibilita:** Sítě nebylo možné dělat "na míru" podle počtu uživatelů.

Z těchto důvodů byl v roce 1993 zaveden standard CIDR (Classless Inter-Domain Routing), který pevné třídy zrušil a umožnil používat masky libovolné délky.

Speciální adresy v třídním systému

127.0.0.0: Vyhrazeno pro loopback (testování vlastního zařízení), ačkoliv technicky patří do rozsahu třídy A.

Privátní adresy: Později byly vyčleněny bloky v každé třídě pro vnitřní potřeby firem (např. 10.0.0.0/8, 192.168.0.0/16), které se v internetu nesměrují.

Související pojmy: IP adresa, IPv4, CIDR, Subnetting, Maska sítě, Router.