TTY (Teletypewriter / TeleType)

TTY je zkratka, která historicky označovala dálnopis (Teletypewriter), ale v moderní informatice představuje abstraktní rozhraní pro textový vstup a výstup. V naší digitální architektuře je TTY klíčové pro správu VPS serverů, konfiguraci síťových prvků a nízkoúrovňové ladění v rámci našeho VPC.

Historie a evoluce

Pojem TTY prošel dlouhým vývojem, který ovlivňuje, jak dnes pracujeme s příkazovou řádkou:

Původ: Mechanické dálnopisy, které fyzicky tiskly text na papír.

Emulátory: Fyzické terminály (např. VT100), které nahradily papír obrazovkou.

Softwarové TTY: Virtuální terminály v moderních OS, jako je Linux.

Typy TTY v našich systémech

IT Podpora a Vývojový tým se nejčastěji setkávají s těmito formami:

1. Virtuální konzole (TTY1–TTY6)

V operačních systémech založených na Linuxu jsou tyto konzole dostupné přímo na serveru (např. přes VMM konzoli). Umožňují přihlášení uživatele i v případě, že selže grafické rozhraní (UI).

2. Pseudo-terminály (PTS)

Když se ke stroji připojíte vzdáleně (např. přes SSH), systém vytvoří „falešné“ TTY zvané PTS. To simuluje chování terminálu v síťovém prostředí WAN.

3. Sériové TTY

Využívá se pro přímé propojení s hardwarem (např. přes UART). Je to kritický nástroj pro oživování IoT zařízení a správu switchů.

Role TTY v našich procesech

Správa serverů: Většina úloh správy v rámci VPS probíhá přes TTY pomocí textových příkazů.

Automatizace: Skripty spouštěné v našem VCS (např. při nasazování aplikací) často běží v „non-interactive TTY“ režimu.

Zabezpečení: Přístup k TTY je chráněn autentizací. Každá relace je spojena s konkrétním UID uživatele pro účely auditu v rámci kybernetické bezpečnosti.

Praktické tipy pro uživatele

Příkaz `tty`: Pokud v terminálu napíšete `tty`, systém vám vypoví název aktuálního terminálového souboru (např. `/dev/pts/0`).

Zamrznutí: Pokud se vám v Linuxu zasekne grafické UI, často se můžete přepnout do textového TTY (obvykle `Ctrl+Alt+F3`) a proces restartovat.

Kódování: Všechna moderní TTY v naší síti jsou nastavena na UTF-8, aby správně zobrazovala českou diakritiku a speciální znaky.

Poznámka pro techniky: Při práci se sériovým TTY přes UART nezapomeňte nastavit správnou rychlost (Baud rate), jinak se v terminálu zobrazí pouze nečitelný „rozsypaný čaj“.

— Související stránky: ZIF, Tux, VPS, UART, IT Podpora, Vývojový tým, Kybernetická bezpečnost, UTF