VLAN (Virtual Local Area Network)

VLAN je technologie, která umožňuje logicky rozdělit jednu fyzickou síťovou infrastrukturu (přepínače a kabely) na několik nezávislých virtuálních sítí. Zařízení v různých VLAN spolu nemohou přímo komunikovat, i když jsou zapojena do stejného fyzického přepínače, což zvyšuje bezpečnost a snižuje nežádoucí síťový provoz.

Proč používáme VLAN?

V rámci naší digitální infrastruktury plní VLAN několik zásadních funkcí:

Bezpečnost: Oddělení citlivých dat (např. účetnictví) od veřejně přístupných sítí (např. Wi-Fi pro hosty).

Výkon: Omezení tzv. broadcastových bouří. Síťový provoz je držen pouze v rámci dané skupiny, což šetří kapacitu pro aplikace jako VTC.

Organizace: Zaměstnanci mohou být v jedné síti na základě oddělení (Marketing, Vývoj), i když sedí v různých patrech budovy.

Naše standardní VLAN schéma

Pro přehlednost a snadnou správu ze strany IT oddělení používáme následující rozdělení:

ID	Název	Účel
10	Management	Správa síťových prvků a serverů.
20	Data-Corp	Standardní pracovní stanice a přístup k Jira.
30	Voice-VoIP	Vyhrazeno pro VoIP telefony (vysoká priorita).
40	IoT-Net	Izolovaná síť pro senzory a IoT zařízení.
50	Guest-Wifi	Časově omezený přístup k internetu pro návštěvy.

Technické principy

Většina našich VLAN funguje na standardu IEEE 802.1Q, který využívá tzv. Tagging:

Tagging: Do hlavičky každého ethernetového rámce je přidána značka (ID), která říká, do které VLAN rámec patří.

Trunk Port: Speciální port na přepínači, který dokáže přenášet provoz více VLAN najednou (typicky propojení mezi přepínači nebo k routeru s VRRP).

Access Port: Port určený pro koncové zařízení (PC, tiskárna), které o existenci VLAN neví.

Propojení a směrování

Protože jsou VLAN od sebe izolované, pro komunikaci mezi nimi (např. tisk z pracovní sítě do sítě tiskáren) je nutný směrovač (router) nebo Layer 3 přepínač.

V našich pobočkách toto zajišťuje SD-WAN brána, která aplikuje bezpečnostní pravidla mezi jednotlivými segmenty.

Pro rozsáhlé sítě s mnoha VLAN používáme technologii VXLAN, která umožňuje přenášet VLAN tagy skrze celou naši WAN.

Bezpečnostní doporučení

V rámci kybernetické bezpečnosti dodržujeme:

1. **VLAN 1:** Nikdy nepoužíváme výchozí VLAN 1 pro uživatelský provoz (riziko útoku VLAN Hopping).
2. **Nepoužité porty:** Všechny nepoužívané porty na switchích jsou standardně vypnuty a přiřazeny do "mrtvé" VLAN bez přístupu kamkoliv.
3. **Dynamické přiřazení:** Pomocí standardu 802.1X automaticky zařadíme uživatele do správné VLAN podle jeho přihlašovacích údajů.

Tip pro správce: Při potížích s konektivitou u IoT zařízení nejprve prověřte, zda je port na switchi správně nakonfigurován pro příslušné ID VLAN.

— Související stránky: ZIF, VoIP, IoT zařízení, WAN, SD-WAN, Kybernetická bezpečnost, VXLAN