VXLAN (Virtual Extensible LAN)

VXLAN je technologie síťové virtualizace, která řeší problémy se škálovatelností ve velkých cloudových prostředích a datových centrech. Umožňuje vytvářet logické sítě na 2. vrstvě (L2 Ethernet) přes stávající sítě na 3. vrstvě (L3 IP).

V podstatě jde o tunelovací protokol, který „zabalí“ (enkapsuluje) klasický Ethernet rámec do UDP paketu.

Proč používáme VXLAN?

Tradiční standardy pro segmentaci sítě, jako jsou VLAN, již v moderní infrastruktuře narážejí na své limity:

Kapacita ID: Klasická VLAN umožňuje pouze 4 096 unikátních sítí. VXLAN rozšiřuje tento prostor na více než 16 milionů (pomocí 24bitového VNI - VXLAN Network Identifier).

Flexibilita: VXLAN umožňuje, aby se virtuální servery (VM) nacházely v jedné logické síti, i když jsou fyzicky umístěny v jiných částech datového centra nebo v různých budovách propojených přes WAN.

Efektivita cesty: Na rozdíl od VLAN se VXLAN nespoléhá na limitující protokol Spanning Tree (STP), ale využívá moderní směrovací protokoly pro využití všech dostupných cest v síti.

Klíčové komponenty

* VTEP (VXLAN Tunnel End Point): Zařízení (fyzický switch nebo softwarový modul v serveru), které provádí balení a rozbalování VXLAN paketů. * VNI (VXLAN Network Identifier): Unikátní číslo, které identifikuje konkrétní virtuální síť (obdoba VLAN ID). * Underlay Network: Fyzická síť (IP), po které se pakety pohybují. * Overlay Network: Virtuální síť, kterou vidí koncová zařízení a aplikace.

Využití v rámci IT infrastruktury

V naší společnosti nasazujeme VXLAN především v těchto oblastech:

1. **Multitenance:** Oddělení provozu různých oddělení (např. **[[Marketingové oddělení|Marketing]]** vs. **[[Vývojový tým|Vývoj]]**) v rámci sdíleného serverového clusteru.
2. **Mobilita virtuálních strojů:** Možnost přesunout běžící server z jedné pobočky na druhou bez nutnosti měnit jeho IP adresu.
3. **Bezpečnostní segmentace:** Ve spolupráci s **[[WAF]]** a firewally umožňuje VXLAN vytvářet mikro-segmenty pro kritické aplikace.

Vztah k bezpečnosti

Protože VXLAN běží nad standardním IP protokolem, v rámci naší kybernetické bezpečnosti dbáme na:

Autentizaci VTEP bodů: Aby se do naší virtuální sítě nemohl připojit neautorizovaný switch.

Šifrování: Pokud VXLAN tunely procházejí přes veřejnou WAN, jsou povinně zapouzdřeny do IPsec tunelu.

Monitoring: Sledujeme integritu VXLAN hlaviček, abychom zabránili útokům typu spoofing.

Technická poznámka: VXLAN mírně zvyšuje velikost paketu (režie o 50 bajtů). Proto je v naší síti nutné mít nastavené Jumbo Frames (MTU minimálně 1600 bajtů), aby nedocházelo k fragmentaci dat.

— Související stránky: ZIF, WAN, WLAN, Kybernetická bezpečnost, IT Podpora, Vývojový tým