WINS (Windows Internet Name Service)

WINS je služba společnosti Microsoft, která slouží k překladu názvů počítačů v síti (NetBIOS names) na IP adresy. V moderních sítích byla tato role převzata systémem DNS, avšak WINS zůstává aktivní v prostředích, která vyžadují zpětnou kompatibilitu se staršími verzemi Windows nebo specifickými podnikovými aplikacemi.

Jak WINS funguje?

WINS funguje na principu dynamické databáze, kde se klientské počítače samy registrují při spuštění:

1. **Registrace:** Počítač pošle WINS serveru svou IP adresu a své NetBIOS jméno.
2. **Dotaz:** Když chce uživatel přistoupit ke sdílené složce (např. ''\\SERVER01''), počítač se zeptá WINS serveru na příslušnou IP adresu.
3. **Odpověď:** WINS server vrátí IP adresu a spojení může být navázáno.

Srovnání: WINS vs. DNS

V rámci naší správy sítí je důležité rozumět rozdílu mezi těmito systémy:

Vlastnost	WINS	DNS
Jmenný prostor	Plochý (např. PC-VYVOJ)	Hierarchický (např. wiki.firma.cz)
Rozlišení jmen	NetBIOS	Hostnames / FQDN
Dynamika	Plně automatická registrace	Vyžaduje DHCP/DNS integraci
Aktuálnost	Zastaralé (Legacy)	Standard

Role WINS v současné infrastruktuře

I když se snažíme o plnou migraci na DNS, WINS může být stále přítomen z následujících důvodů:

Starší aplikace: Některé podnikové databáze nebo účetní systémy vyžadují NetBIOS pro správnou funkci.

Procházení sítě (Network Browsing): Ve starších verzích Windows pomáhá WINS zobrazovat seznam počítačů v sekci „Síť“.

Více segmentů sítě: WINS umožňuje rozlišení jmen i přes routery v rozsáhlých firemních sítích, kde by běžný broadcast (vysílání) nefungoval.

Bezpečnostní upozornění

V rámci naší strategie kybernetické bezpečnosti platí pro WINS tato pravidla:

Omezování: Pokud žádná aplikace v daném segmentu NetBIOS nevyžaduje, je služba na úrovni DHCP zakázána.

Monitoring: Sledujeme pokusy o podvržení NetBIOS jmen (útoky typu NBNS spoofing).

Migrace: Veškerý nový vývoj a konfigurace musí striktně využívat DNS.

Tip pro IT správce: Pokud řešíte problém s nedostupností staršího serveru pod jeho jménem, zkontrolujte stav služby WINS Client (v nastavení TCP/IP pod záložkou WINS).

— Související stránky: IT Podpora, ZIF, Kybernetická bezpečnost, WWW