WWN (World Wide Name)

World Wide Name (WWN) je unikátní 64bitový nebo 128bitový identifikátor přiřazený výrobcem každému zařízení v úložné síti Fibre Channel nebo SAS. Funguje podobně jako MAC adresa v ethernetových sítích – zajišťuje, že každá karta HBA, port nebo diskové pole má celosvětově jedinečnou identitu.

Standardizaci WWN zajišťuje organizace IEEE.

Typy WWN identifikátorů

V praxi se termín WWN používá jako nadřazený název pro dva specifické typy adres, které jsou při konfiguraci SAN klíčové:

1. WWNN (World Wide Node Name)

Identifikuje celé zařízení (uzel) jako celek. Například diskové pole s více porty má jedno WWNN.

Použití: Diagnostika a správa celého fyzického šasi.

2. WWPN (World Wide Port Name)

Identifikuje konkrétní fyzický port na zařízení. Pokud má karta HBA dva porty, každý z nich má své vlastní unikátní WWPN.

Důležitost: Právě s WWPN pracují administrátoři nejčastěji při nastavování Zoningu na switchích a LUN Maskingu na polích.

Formát a struktura

WWN se obvykle zapisuje jako osm dvojic hexadecimálních čísel oddělených dvojtečkou.

Příklad: 50:06:0b:00:00:c2:62:72

Struktura obsahuje:

NAA (Network Address Authority): První číslice (např. 1, 2, 5), která určuje formát zbytku adresy.

OUI (Organizationally Unique Identifier): Část kódu přidělená konkrétnímu výrobci (např. HP, Dell, IBM).

Vendor Specific: Unikátní sériové číslo vygenerované výrobcem.

Rozdíl mezi WWN a MAC adresou

Ačkoliv jsou si principem podobné, existují zásadní rozdíly:

Vlastnost	MAC Adresa	WWN (WWPN)
Délka	48 bitů	64 nebo 128 bitů
Protokol	Ethernet (TCP/IP)	Fibre Channel, SAS
Adresace	Používá se pro doručení paketů.	Používá se pro mapování disků (LUN).
Hierarchie	Plochá adresa.	Může obsahovat informaci o typu zařízení (NAA).

WWN v praxi: Zoning a Masking

Při konfiguraci SAN sítě se WWN používá k vytvoření bezpečných „kanálů“ mezi servery a úložištěm:

Zoning: Na Fibre Channel switchi se definuje, že port s WWPN_A (server) smí komunikovat pouze s portem s WWPN_B (diskové pole). Tím se zabrání, aby ostatní servery v síti viděly cizí provoz.

LUN Masking: Na straně diskového pole se určí, že konkrétní LUN (virtuální disk) bude viditelný pouze pro konkrétní WWPN serverového iniciátoru.

Jak zjistit WWN?

Linux: Pomocí příkazu cat /sys/class/fc_host/host*/port_name.

Windows: Pomocí PowerShell příkazu Get-InitiatorPort.

Fyzicky: Většina výrobců tiskne WWN na štítek přímo na kartu HBA.

— Související termíny: HBA, SAN, iSCSI, IQN, LUN.