Cold Boot (Studený start)

Cold Boot je iniciační proces, který začíná ve chvíli, kdy uživatel stiskne tlačítko napájení (Power) na zařízení, které bylo předtím zcela vypnuté. Během tohoto procesu dochází k fyzickému otestování hardwaru a načtení operačního systému z nuly.

Fáze procesu Cold Boot

Když zapnete počítač, proběhne několik kritických kroků:

1. **Napájení (PSU):** Zdroj pošle elektřinu do základní desky a procesoru.
2. **[[bios|BIOS]] / UEFI:** Procesor spustí malý program uložený v paměti ROM na základní desce.
3. **POST (Power-On Self-Test):** Rychlá diagnostika hardwaru. BIOS kontroluje, zda je přítomna RAM, grafická karta a zda funguje klávesnice. Pokud selže, ozve se "pípání" (Beep codes).
4. **Boot Loader:** BIOS vyhledá na disku (SSD/HDD) zaváděcí soubor operačního systému.
5. **Načtení jádra (Kernel):** Operační systém se zkopíruje z disku do paměti RAM a převezme kontrolu nad strojem.

Rozdíl: Cold Boot vs. Warm Boot

Vlastnost	Cold Boot	Warm Boot (Restart)
Napájení	Zcela přerušeno a znovu zapnuto.	Napájení zůstává zachováno.
Diagnostika	Proběhne kompletní POST test.	POST je obvykle vynechán.
Paměť RAM	Při vypnutí se data v RAM vymažou.	Data mohou být v RAM krátce zachována.
Důvod použití	Zapnutí PC, zotavení po tvrdém pádu.	Instalace aktualizací, změna nastavení OS.

Bezpečnostní riziko: Cold Boot Attack

V oblasti kyberbezpečnosti existuje specifický typ útoku nazvaný Cold Boot Attack. Využívá vlastnosti paměti RAM, že její obsah nezmizí okamžitě po vypnutí proudu, ale „vytrácí se“ několik sekund (v extrémním chladu i minut).

Útočník fyzicky zmrazí čipy RAM (např. stlačeným vzduchem v kmitu).

Počítač natvrdo vypne a čipy RAM přemístí do svého zařízení.

Protože jsou čipy zmrazené, data v nich zůstala čitelná a útočník z nich může vytáhnout například šifrovací klíče k disku (BitLocker, FileVault).

Kdy provést Cold Boot?

Studený start je nejlepším řešením v situacích, kdy:

Počítač se chová nepředvídatelně a běžný restart nepomáhá.

Došlo k chybě hardwaru, která vyžaduje úplný reset elektrických nábojů v součástkách.

Potřebujete vstoupit do nastavení BIOSu/UEFI.

Související pojmy: BIOS, UEFI, RAM, POST, Boot Loader, Restart, Šifrování.