Obnovovací frekvence (Refresh Rate)

Zatímco ve filmu vnímáme pohyb plynule už při 24 snímcích za sekundu, u počítačových monitorů je potřeba mnohem vyšší frekvence, aby byl pohyb kurzoru myši nebo animací v hrách ostrý a bez trhání.

1. Standardní hodnoty a jejich využití

60 Hz: Standard pro běžnou kancelářskou práci a sledování videí. Většina levnějších monitorů a displejů notebooků pracuje právě na této frekvenci.

75 Hz – 90 Hz: Zlatá střední cesta pro mobilní telefony a kancelářské monitory, která působí o poznání plynuleji než 60 Hz.

144 Hz – 165 Hz: Standard pro moderní hraní her. Rozdíl oproti 60 Hz je okamžitě patrný i při pouhém pohybu oknem po ploše.

240 Hz a více: Určeno pro profesionální e-sport hráče, kde každá milisekunda hraje roli.

2. Rozdíl mezi Hz (Monitor) a FPS (Grafická karta)

Je zásadní rozlišovat mezi těmito dvěma pojmy:

FPS (Frames Per Second): Udává, kolik snímků stihne vygenerovat grafická karta.

Hz (Hertz): Udává, kolikrát za sekundu dokáže monitor tento obraz fyzicky překreslit.

Příklad: Pokud vaše grafická karta generuje 200 FPS, ale máte pouze 60Hz monitor, uvidíte stále jen 60 snímků za sekundu. Navíc může dojít k tzv. Screen Tearingu (roztržení obrazu).

3. Technologie pro plynulý obraz

Aby se předešlo trhání obrazu a zajistila maximální plynulost, vznikly technologie variabilní obnovovací frekvence (VRR):

V-Sync: Nejstarší metoda, která omezí FPS grafické karty na maximální frekvenci monitoru. Může však způsobit „vstupní zpoždění“ (input lag).

G-Sync (NVIDIA): Hardwarové řešení, kde monitor dynamicky mění svou frekvenci podle toho, kolik FPS právě posílá grafická karta.

FreeSync (AMD): Otevřený standard plnící stejnou funkci jako G-Sync, dnes podporovaný většinou moderních monitorů.

4. Vliv na lidské zdraví

Nízká obnovovací frekvence (zejména u starých CRT monitorů) způsobovala viditelné blikání, které vedlo k bolestem hlavy a únavě očí. U moderních LCD panelů k tomuto jevu nedochází tak výrazně, ale vyšší frekvence (např. 120 Hz) stále výrazně zvyšuje komfort při čtení textu během posouvání (scrollování) stránky.

5. Co je potřeba pro vysokou frekvenci?

K dosažení vysoké obnovovací frekvence (např. 144 Hz ve 4K rozlišení) nestačí jen monitor, ale i odpovídající propojení:

DisplayPort: Preferované rozhraní pro vysoké frekvence u PC.

HDMI: Verze 2.1 podporuje vysoké frekvence i ve vysokém rozlišení, starší verze (1.4 nebo 2.0) mají své limity.

Zajímavost: Lidské oko sice nemá „obnovovací frekvenci“ jako monitor, ale mozek dokáže vnímat plynulost a rozdíly v odezvě až do hodnot kolem 500–1000 Hz, což je důvod, proč se výrobci stále snaží frekvenci u displejů zvyšovat.

Zpět na Hardware