RAID (Diskové pole)

RAID je technologie, která umožňuje operačnímu systému vidět několik disků (např. 4 disky po 1 TB) jako jeden velký nebo rychlý disk. Původně byla vyvinuta pro servery, ale dnes ji najdeme i v lepších domácích počítačích a NAS úložištích.

Základní techniky RAID

RAID využívá tři základní principy manipulace s daty:

Mirroring (Zrcadlení): Data se zapisují identicky na dva nebo více disků najednou. Pokud jeden selže, data jsou v bezpečí na druhém.

Striping (Prokládání): Data se rozdělí na bloky a zapisují se střídavě na více disků (jako když dva lidé píší jeden text, každý na svou polovinu papíru). Zvyšuje to rychlost, ale ne bezpečnost.

Parity (Parita): Vypočítaný kontrolní součet, který umožňuje dopočítat ztracená data, pokud jeden z disků selže.

Nejčastější úrovně RAID

Existuje mnoho úrovní, ale v praxi se setkáte především s těmito čtyřmi:

Úroveň	Název	Min. disků	Princip	Výhody a Nevýhody
RAID 0	Striping	2	Data se dělí mezi disky.	+ Extrémní rychlost. - Žádná ochrana. Pokud odejde 1 disk, přijdete o všechna data.
RAID 1	Mirroring	2	Data se kopírují 1:1.	+ Vysoká bezpečnost, rychlé čtení. - Platíte za 2 disky, ale kapacitu máte jen jako u 1 disku.
RAID 5	Striping s paritou	3	Data i parita se rozprostřou mezi disky.	+ Přežije selhání 1 disku, dobrá rychlost čtení. - Pomalejší zápis (výpočet parity), dlouhá obnova pole.
RAID 10	1+0	4	Kombinace zrcadlení a prokládání.	+ Extrémní rychlost i bezpečnost (přežije selhání více disků). - Nejdražší řešení (využijete jen 50 % kapacity disků).

Hardwarový vs. Softwarový RAID

Hardwarový RAID: O disky se stará speciální karta (řadič) s vlastním procesorem. Nezatěžuje hlavní procesor počítače a je spolehlivější.

Softwarový RAID: Pole řídí operační systém (Windows, Linux mdadm). Je levnější (nepotřebujete speciální hardware), ale spotřebovává výkon CPU.

Zlaté pravidlo: RAID NENÍ ZÁLOHA!

Toto je nejčastější omyl začátečníků. RAID chrání pouze proti selhání hardwaru (disku).

Pokud si soubor omylem smažete, RAID ho okamžitě smaže ze všech disků (zrcadlení proběhne ihned).

Pokud data zašifruje ransomware, RAID poslušně zašifruje data na všech discích.

Pokud vyhoří serverovna, shoří všechny disky v poli.

Proto i při použití RAIDu musíte data zálohovat na externí místo (viz pravidlo 3-2-1).

Hot-Swap a Rebuild

Hot-Swap: Schopnost vyměnit vadný disk za chodu, aniž by se musel server vypínat.

Rebuild (Obnova): Proces, kdy po vložení nového disku (místo vadného) řadič začne dopočítávat chybějící data a zapisovat je na nový disk. U velkých disků to může trvat i několik dní, během kterých je pole zranitelné.

Související pojmy: Server, Pevný disk (HDD), SSD, Zálohování, Parita, NAS.