Raspberry Pi (RPi)

Raspberry Pi je počítač o velikosti kreditní karty, který se připojuje k monitoru nebo televizi a používá standardní klávesnici a myš. Na rozdíl od běžných PC nemá pevný disk, ale operační systém (obvykle založený na Linuxu) spouští z microSD karty.

Hlavním rysem, který jej odlišuje od běžných počítačů, jsou GPIO piny, které umožňují přímé ovládání elektronických součástek, jako jsou LED diody, senzory, motory nebo relé.

Hlavní modely a generace

V průběhu let vzniklo několik řad optimalizovaných pro různé účely:

Raspberry Pi 5: Nejnovější a nejvýkonnější model (vydán koncem roku 2023). Nabízí výkon srovnatelný s levnějšími notebooky, podporu dvou 4K monitorů a PCIe rozhraní.

Raspberry Pi 4 Model B: Velmi populární volba pro domácí servery. Nabízí až 8 GB RAM a USB 3.0.

Raspberry Pi Zero 2 W: Miniaturní a levná verze s integrovanou Wi-Fi, ideální pro vestavěné projekty a jednoduché senzory.

Raspberry Pi Pico: Není plnohodnotný počítač, ale mikrokontrolér (konkurence pro Arduino), vhodný pro nízkoúrovňové řízení hardwaru.

Technická specifikace (typické prvky)

Procesor (SoC): Čipy Broadcom s architekturou ARM (úsporné, ale výkonné).

GPIO (General Purpose Input/Output): 40-pinový konektor pro připojení hardwaru.

Konektivita: Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, USB porty a HDMI (u novějších modelů micro-HDMI).

Napájení: Přes USB-C nebo micro-USB konektor.

Operační systémy

Oficiálním systémem je Raspberry Pi OS (dříve Raspbian), což je odlehčená verze Debianu. Existuje však mnoho specializovaných distribucí:

LibreELEC: Pro vytvoření multimediálního centra (Kodi).

RetroPie: Pro emulaci starých herních konzolí.

Home Assistant OS: Pro řízení chytré domácnosti.

Ubuntu: Klasický Linux pro vývojáře.

Využití v praxi

Domácí server: Provoz ELK Stacku, Pi-hole (blokování reklam v celé síti) nebo souborového úložiště (NAS).

Centrum automatizace: Hostování platformy Home Assistant.

Průmysl: Monitorování strojů a jednoduché řídicí jednotky.

Vzdělávání: Výuka programování v Pythonu a práce s hardwarem.

IoT brána: Převodník mezi různými protokoly (např. Zigbee na MQTT).

Výhody a omezení

Výhody	Omezení
Nízká spotřeba: Ideální pro běh 24/7 (cca 3–7 W).	Životnost SD karty: Častý zápis (např. logy) může kartu poškodit.
Obrovská komunita: Návod najdete na téměř jakýkoliv projekt.	ARM architektura: Některý software pro klasická PC (x86) na něm nespustíte.
Cena: Základní modely začínají na nízkých částkách.	Chlazení: Výkonnější modely (RPi 4 a 5) vyžadují pasivní nebo aktivní chlazení.
Tip: Pro produkční nasazení (např. server) doporučujeme místo microSD karty připojit přes USB SSD disk. Tím dramaticky zvýšíte rychlost i spolehlivost celého systému.

— Viz také: Home Assistant, Linux, IoT, MQTT