Sektor (Fyzická jednotka dat)

Sektor je pevně daná oblast na magnetické stopě disku. Tradičně měl každý sektor velikost 512 bajtů, ale u moderních disků se přešlo na standard Advanced Format, kde má sektor velikost 4 KB (4096 bajtů).

Pokud je sektor poškozen (např. poškrábáním povrchu plotny u HDD), vzniká tzv. Bad Sector, který již nelze k ukládání dat použít.

Struktura sektoru

Sektor není tvořen pouze vašimi daty. Každý sektor obsahuje i režijní informace, které pomáhají disku data správně přečíst:

ID / Header: Označení adresy sektoru, aby čtecí hlava věděla, kde se nachází.

Data: Samotný obsah souboru (512 B nebo 4 KB).

ECC (Error Correction Code): Kontrolní součet, který slouží k opravě drobných chyb čtení. Pokud se data neshodují s ECC, disk nahlásí chybu čtení.

Sektor vs. Cluster

Rozdíl mezi těmito pojmy je pro pochopení fungování disků klíčový:

Vlastnost	Sektor	Cluster
Typ	Fyzický (daný výrobou).	Logický (daný formátováním).
Velikost	Pevná (512 B nebo 4 KB).	Nastavitelná (např. 4 KB až 64 KB).
Složení	Nejmenší kousek hardwaru.	Skládá se z jednoho nebo více sektorů.

Advanced Format (4K sektory)

Se zvětšující se kapacitou disků se starý standard 512 B stal neefektivním. Výrobci zavedli Advanced Format (AF):

Proč: Osmička 512B sektorů má 8 hlaviček a 8 kontrolních součtů. Jeden 4KB sektor má jen jednu hlavičku a jedno ECC pole, což šetří místo na disku a zvyšuje spolehlivost.

Problém (Zarovnání): Pokud diskový oddíl nezačíná přesně na hranici 4KB sektoru, dochází k drastickému poklesu výkonu (tzv. Misalignment), protože disk musí při zápisu jednoho logického bloku přepisovat dva fyzické sektory.

Bad Sectors (Vadné sektory)

Existují dva typy vadných sektorů:

1. **Fyzické (Hard):** Fyzické poškození povrchu (prach, náraz). Nelze opravit.
2. **Logické (Soft):** Data v sektoru nedávají smysl (nesouhlasí s ECC), například kvůli výpadku proudu při zápisu. Lze opravit přepsáním sektoru nulami.

Moderní disky mají záložní sektory. Pokud disk zjistí, že je sektor vadný, automaticky jej „přemapuje“ (Remapping) na některý ze záložních. Pokud počet přemapovaných sektorů roste, je to známka blížícího se selhání disku.

Související pojmy: Cluster, Filesystem, HDD, SSD, Partition, Formátování, SMART.