SUV (Sport Utility Vehicle)

SUV (sportovně užitkové vozidlo) je kategorie automobilů, která kombinuje prvky silničních osobních vozů s vlastnostmi terénních vozidel (vyšší světlá výška, pohon všech kol). V naší digitální architektuře jsou tato vozidla evidována jako klíčová mobilní aktiva pro techniky v terénu.

Vozidla SUV využívají naši zaměstnanci především pro přístup k vysílačům a infrastrukturním uzlům v náročném terénu, kde by standardní osobní vozy neuspěly.

Výhody SUV pro náš provoz

Průchodnost terénem: Vyšší podvozek umožňuje bezpečný příjezd k objektům mimo zpevněné cesty v rámci údržby naší sítě WAN.

Variabilita a prostor: Velký zavazadlový prostor je nezbytný pro přepravu rozměrného hardwaru, jako jsou servery pro VPC, záložní zdroje UPS nebo anténní systémy.

Bezpečnost a výhled: Vyšší posed řidiče poskytuje lepší přehled o provozu, což snižuje riziko nehod při dlouhých přejezdech mezi pobočkami.

SUV a konektivita (Smart Fleet)

Všechna naše firemní SUV jsou integrována do systému IoT zařízení pro správu vozového parku:

GPS Sledování: Real-time poloha vozu je přenášena přes mobilní sítě do centrálního systému, což umožňuje efektivní dispečink servisních týmů.

Telemetrie: Sledování spotřeby, stavu paliva a diagnostických kódů (OBD-II). Data jsou následně analyzována z hlediska nákladů TCO.

Wi-Fi Hotspot: Vozidla jsou vybavena mobilními routery, které vytvářejí zabezpečenou VPN pro techniky pracující v terénu.

Ekonomické a ekologické aspekty

Při výběru SUV do naší flotily zohledňujeme:

Emisní limity: Preferujeme hybridní nebo elektrická SUV pro snížení uhlíkové stopy naší společnosti.

Spotřeba: Vyšší aerodynamický odpor SUV zvyšuje náklady, proto u každého modelu počítáme TCO na 5 let provozu.

Servisní cyklus: Údržba pohonu všech kol a specifických pneumatik je plánována a sledována v systému Jira.

SUV vs. Off-road

V rámci naší evidence rozlišujeme:

Vlastnost	SUV (Standard)	Off-road (Speciál)
Konstrukce	Samonosná karoserie	Rámový podvozek
Pohon	Často inteligentní 4×4	Mechanické uzávěrky
Využití	Kombinace město/lehký terén	Těžký terén, hory
Příklad	Servisní vozy techniků	Vozy pro výstavbu tras WAN
Pravidlo pro řidiče: Přestože vozidla SUV disponují pohonem všech kol, vždy dodržujte zásady bezpečné jízdy a nepřekračujte limity vozidla definované v palubní dokumentaci. Každý výjezd mimo zpevněné cesty musí být nahlášen dispečinku.

— Související stránky: ZIF, IT Podpora, WAN, VPC, IoT zařízení, TCO, VPN, Jira