TLA (Three-Letter Acronym)

TLA (třípísmenná zkratka) je označení pro zkratky složené přesně ze tří písmen. V IT, inženýrství a korporátním prostředí se TLA staly neformálním standardem pro pojmenovávání protokolů, oddělení a technologií. Paradoxně i samotný termín „TLA“ je ukázkovým příkladem TLA.

V rámci naší digitální architektury tvoří TLA základní slovník, který umožňuje rychlou komunikaci mezi odborníky, ale zároveň může vytvářet bariéry pro nováčky.

Proč používáme TLA?

Efektivita: Je rychlejší říct VPN než „Virtuální privátní síť“.

Standardizace: Většina globálních technických norem (ISO, IEEE) využívá třípísmenné identifikátory.

Scannability: V technické dokumentaci jsou TLA snadno rozpoznatelná a usnadňují rychlou orientaci v textu.

TLA v naší struktuře [[ZIF]]

Naše systémy jsou na TLA doslova postaveny. Zde jsou příklady rozdělené podle oblastí:

1. Síť a infrastruktura

WAN (Wide Area Network)

VPC (Virtual Private Cloud)

DNS (Domain Name System)

2. Bezpečnost a správa

UTM (Unified Threat Management)

UAC (User Account Control)

TPM (Trusted Platform Module)

3. Vývoj a data

API (Application Programming Interface)

VCS (Version Control System)

UTF (Unicode Transformation Format)

Úskalí TLA (Přetížení zkratek)

Hlavním problémem TLA je jejich omezený počet ($26^3 = 17\,576$ kombinací), což vede k tomu, že jedna zkratka může mít více významů v závislosti na kontextu:

IP: Může znamenat Internet Protocol, ale také Intellectual Property (duševní vlastnictví).

SQL: Většinou jde o databáze, ale může jít i o Sales Qualified Lead v rámci našeho marketingu.

Pravidla pro používání TLA v dokumentaci

Aby naše ZIF zůstala srozumitelná, dodržuje náš Vývojový tým tato pravidla:

1. **První výskyt:** Při prvním použití v dokumentu zkratku vždy vypíšeme celým jménem.
2. **Glosář:** Každé TLA musí být provázáno s konkrétní stránkou v naší Wiki (např. **[[TLS]]**).
3. **Kontext:** Pokud existuje riziko záměny, specifikujeme oblast (např. "síťové **[[MAC]]** adresy" vs. "Apple **[[MAC]]**").

Zajímavost: Existují i ETLA (Extended Three-Letter Acronyms), což jsou čtyřpísmenné zkratky jako HTTPS nebo DHCP, které se používají tam, kde tři písmena nestačila.

— Související stránky: ZIF, VPN, WAN, VPC, UTM, API, VCS, Marketingové oddělení