TRACERT (Trace Route)

TRACERT (ve Windows) nebo traceroute (v systému Linux) je síťový diagnostický nástroj určený ke zjištění cesty, kterou paket urazí od odesílatele k cíli. Zobrazuje seznam všech směrovačů (routerů), přes které data procházejí, a měří časovou prodlevu (latenci) u každého z těchto uzlů.

Jak TRACERT funguje?

Nástroj využívá pole TTL (Time to Live) v hlavičce IP paketu.

1. TRACERT pošle první paket s TTL=1. První router jej zahodí a pošle zpět zprávu "Time Exceeded". Tím TRACERT získá adresu prvního skoku (hop).
2. Následně pošle paket s TTL=2, čímž identifikuje druhý router v pořadí.
3. Tento proces se opakuje, dokud paket nedosáhne cílové **[[URL]]** nebo IP adresy, nebo dokud není dosaženo maximálního počtu skoků (standardně 30).

Význam pro naši infrastrukturu

1. Diagnostika konektivity

Pokud se nemůžete připojit k systému Jira nebo k našim WWW službám, TRACERT odhalí, kde přesně je problém:

Výpadek v naší síti: Problém se objeví hned na prvních skocích (naše brány UTM).

Problém u poskytovatele: Výpadek nastane na uzlech mimo doménu `firma.cz`.

Cílový server: Pokud jsou všechny skoky v pořádku a až poslední cíl neodpovídá, je pravděpodobně problém přímo na daném VPS.

2. Analýza latence

Tři časové údaje u každého skoku (např. `10 ms 12 ms 11 ms`) ukazují stabilitu linky. Vysoké hodnoty nebo hvězdičky (`*`) značí zahlcení sítě nebo ztrátovost paketů, což je kritické pro služby citlivé na zpoždění, jako je VoIP nebo VTC.

3. Odhalování síťových smyček

Při chybném nastavení v rámci našeho VPC se může stát, že se data točí mezi dvěma routery. TRACERT tuto chybu okamžitě vizualizuje.

Jak číst výsledky TRACERT

Sloupec	Význam
1–30	Číslo skoku (pořadí routeru na cestě).
ms	Čas odezvy ve třech po sobě jdoucích testech.
Název/IP	DNS název nebo IP adresa směrovače.
\*	Request timed out (router neodpovídá, často z důvodu bezpečnosti).

Bezpečnostní omezení

V rámci kybernetické bezpečnosti jsou některé naše interní routery nastaveny tak, aby na ICMP požadavky (které TRACERT používá) neodpovídaly. V takovém případě uvidíte ve výpisu pouze hvězdičky, i když data skrze uzel normálně proudí. To ztěžuje útočníkům mapování struktury naší vnitřní sítě.

Tip pro uživatele: Pokud máte pocit, že „internet jde pomalu“, spusťte příkazovou řádku a napište `tracert 8.8.8.8`. Výsledek pošlete na Helpdesk, výrazně jim tím urychlíte práci.

— Související stránky: ZIF, IT Podpora, WAN, Tux, Jira, WWW, VPS, UTM, VoIP, Kybernetická bezpečnost