USB (Universal Serial Bus)

USB je průmyslový standard pro krátkodosahovou digitální komunikaci a napájení. Nahradil velké množství starších rozhraní (jako sériové a paralelní porty, PS/2 nebo VGA pro některé funkce) a sjednotil způsob, jakým připojujeme klávesnice, myši, disky, tiskárny a další periferie.

Generace a rychlosti

V naší infrastruktuře se setkáte s několika generacemi, které se liší propustností dat:

Verze	Marketingové označení	Max. rychlost	Hlavní využití u nás
USB 2.0	HighSpeed	480 Mbps	Myši, klávesnice, VoIP telefony.
USB 3.2 Gen 1	SuperSpeed	5 Gbps	Flash disky, standardní dokovací stanice.
USB 3.2 Gen 2	SuperSpeed+	10 Gbps	Externí SSD disky, zálohování.
USB 4	USB4	40+ Gbps	Dokovací stanice s podporou více 4K monitorů.

Konektory a fyzické rozhraní

I když protokol zůstává podobný, fyzické tvary konektorů se vyvíjejí:

USB Type-A: Klasický obdélníkový konektor, stále přítomný na většině našich fyzických hostitelů.

USB Type-B: Čtvercový konektor, používaný primárně pro tiskárny a skenery.

USB Type-C: Moderní oboustranný standard. Podporuje nejen data, ale i obraz (DisplayPort Alt Mode) a vysokovýkonné napájení (Power Delivery).

USB v podnikovém prostředí

V rámci naší digitální sítě hraje USB roli v těchto oblastech:

1. Moderní pracoviště

Většina našich notebooků využívá USB-C dokovací stanice. Přes jediný kabel je zajištěno:

Napájení notebooku.

Připojení k drátové síti WAN.

Výstup na monitory (VESA standardy).

Připojení audio techniky pro videokonference.

2. Správa a údržba

IT Podpora využívá USB pro:

Bootování: Instalace operačních systémů na nové pracovní stanice nebo virtuální stroje.

Lokální diagnostika: Připojení konzole k routerům a switchům, které nepodporují vzdálenou správu přes VNC.

3. IoT a Edge Computing

Naše IoT zařízení často využívají USB pro připojení specializovaných senzorů nebo modulů pro zpracování obrazu.

Bezpečnostní politika (USB Security)

Vzhledem k vysokému riziku v oblasti kybernetické bezpečnosti uplatňujeme tato pravidla:

1. **Blokování portů:** Na vybraných terminálech jsou USB porty softwarově blokovány proti připojení neschválených úložišť.
2. **Šifrování:** Jakýkoliv flash disk použitý k přenosu firemních dat musí být hardwarově šifrován.
3. **BadUSB Ochrana:** Naše endpoint zabezpečení monitoruje připojená zařízení a blokuje emulované klávesnice (útoky typu Rubber Ducky).
4. **Zákaz nabíjení:** Je zakázáno nabíjet soukromá zařízení z portů kritických serverů.

Upozornění: Pokud najdete na chodbě nebo parkovišti neznámý flash disk, nikdy jej nepřipojujte ke svému počítači. Odevzdejte jej prosím na oddělení bezpečnosti.

— Související stránky: ZIF, IT Podpora, Kybernetická bezpečnost, IoT zařízení, VTC, VESA, Visual Processing Unit